|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produs** | **Alimentare** | **Greutate poarta** | **Encoder** | **Caracteristici** |
| ***KIT LIVI 9N*** | 230V Ac | 900 kg | √ | **Cu** **Encoder**si capat cursa mecanic |
| ***KIT LIVI 9N/M*** | 230 V Ac | 900 kg | √ | **Cu Encoder** si capat cursa magnetic |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6NET  - 6NET/M | 9NET - 9NET/M |
| Putere absorbita motor (V) | 230V Ac | |
| Putere maxima absorbita (W) | 320 | 450 |
| Forta (N) | 340 | 490 |
| Cicluri/ora | 18 | 11 |
| Numar maxim deschideri in 24 ore | 60 | 40 |
| Condensator(µF) | 8 | 12,5 |
| Temperatura de lucru(C) | -20 ÷ 50 | |
| Protectie termica(C) | 140 | 160 |
| Timp de deschidere(s) | 16 | 14 |
| Nivel protectie | IPX4 (IP44 for v. with magnetic limit swiches) | |