|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Alimentare** | **Greutate poarta** | **Trafic** | **Encoder** | **Caracteristici** |
| ***REV220*** | 230V Ac | 1400 kg | **••** | √ | Ireversibil, capat cursa mecanic, **CU ENCODER** |
| ***REV220/M*** | 230V Ac | 1400 kg | **••** | √ | Ireversibil, capat cursa magnetic, **CU ENCODER** |
| ***REV220/RF*** | 230V Ac | 1400 kg | **•••** | √ | Ireversibil, capat cursa mecanic, **CU ENCODER** |
| ***REV220/RFM*** | 230 V Ac | 1400 kg | **•••** | √ | Ireversibil, capat cursa magnetic, **CU ENCODER** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REV220 - REV220/M | REV220/RF - REV220/ RFM |
| Putere absorbita motor (V) | 230V AC ~ ± 10% (50/60 Hz) | |
| Putere maxima absorbita (W) | 500 | 500 |
| Forta (N) | 900 | 1200 |
| Cicluri/ora | 27  up to 1000 kg - 22 pana la 1400 kg | |
| Numar maxim deschideri in 24 ore | 270 pana la 1000 kg 220 pana la 1400 kg | 300 pana la 1000 kg 250 pana la 1400 kg |
| Condensator(µF) | 14 | 12.5 |
| Temperatura de lucru(C) | -20 ÷ 50 |  |
| Protectie termica(C) | 150 | |
| Timp de deschidere(m/min) | 10 | 10 |
| Nivel protectie | IPX4 (IP44 with magnetic limit switches) | |