|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***MAC*** | • | 334 mm |   | Canat pana la 3 m lungime |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | MAC - STING | STING/EN |
| Putere absorbita motor (V) | 230V AC ~ ± 10% (50/60 Hz) |
| Putere maxima absorbita (W) | 300 |
| Forta (N) | 1650 |
| Cicluri/ora | 18 | 22 |
| Numar maxim deschideri in 24 ore | 90 |
| Condensator(µF) | 8 |
| Temperatura de lucru(C) | -20 ÷ 50 |   |
| Protectie termica(C) | 150 |
| Timp de deschidere(s) | 16 |
| Nivel protectie | IP24 |   |