|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 351/SC-351 EN/SC | 355/SC 355EN/SC |
| Putere absorbita motor (V) | 230V AC ~ ± 10% (50/60 Hz) | |
| Putere maxima absorbita (W) | 300 | |
| Forta (N) | 1650 | |
| Cicluri/ora | 22-25 (vers. 351EN) | |
| Numar maxim deschideri in 24 ore | 110 | |
| Condensator(µF) | 8 | |
| Temperatura de lucru(C) | -20 ÷ 50 | |
| Protectie termica(C) | 150 | |
| Timp de deschidere(s) | 16 | 17 |
| Nivel protectie | IP24 | |