

[over_duralloy_logo](http://www.eneconromania.ro/products/duralloy/)

Repara toate tipurile de mașini și echipamente inclusiv arbori nedemontati.

O legatura permanenta la orice suprafata rigida:

Metal – Plastic – Sticla – Lemn – Beton !

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/ceramalloycpac-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/ceramalloy-cp-ac/)

Repara si reconstruieste toate tipurile de echipamente!

Proiectat sa repare componente foarte deteriorate.

Cand se intareste devine dur ca metalul si lucios ca ceramica la aspect !

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/ceramalloyclac-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/ceramalloy-cl-ac/)

Rezistenta uimitoare la eroziune si coroziune !

Repara echipamente deteriorate – Protejeaza componentele noi.

Cel mai avansat polimer compozit de acoperire disponibil.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/ceramalloycp-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/ceramalloy-cp/) NUCLEAR D.B.A. Tested ASTM 3911-89

Repara defectele profunde la eroziune/coroziune !

Intarire la rece, sigur si usor de aplicat.

Cand se intareste capata duritatea metalului si are finisaj de ceramic.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/ceramalloycl-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/ceramalloy-cl/) NUCLEAR D.B.A. Tested ASTM 3911-89

Rezistenta uimitoare la eroziune si coroziune !

Repara echipamente deteriorate – Protejeaza componentele noi.

Cel mai avansat polimer compozit de acoperire disponibil.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/ceramalloycbx-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/ceramalloy-cbx/)

Repara si protejeaza toate tipurile de echipamente la abraziune extrema !

Proiectat sa repare componente foarte deteriorate.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/speedalloy-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/speedalloy/)

“ Dop pentru scurgeri “ – si chiar mai mult !  
Prima alegere pentru reparatii rapide si fiabile.

Disponibil intr-un unic si convenabil pachet ENECON® A -pack

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/speedalloyqs-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/speedalloy-qs/)

Cel mai rapid “ Dop pentru scurgeri “  !

Sigileaza scurgerile in cateva minute, fara caldura.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/durawrap-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/durawrap/)

Repara, corecteaza, consolideaza si extinde durata de viață a tuturor tipurilor de tevi si rezervoare din metal si beton.

DuraWrap polimer compozit + fibra de carbon armata face repararea și reconstruirea datorata îmbătrânirii, conducte de grav deteriorate, rezervoare și alte echipamente de curgere a fluidului.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/duratoughdp-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/duratough-dp/)

Reconstruiește echipamentele deteriorate de cavitație.   
Rezistență superioară, durabilitate și aderență cu flexibilitate, rezistență la abraziune și elongația.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/duratoughdl-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/duratough-dl/)

Reface suprafata, acopera si protejeaza.  
Rezistență superioară, durabilitate și aderență cu flexibilitate, rezistență la abraziune și elongatie.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/flexiclad-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/flexiclad-er/)

Un revoluționar polimer elastomeric compozit ce reparara , reface suprafata si protejeaza elementele flexibile.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/duraquartz-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/duraquartz/)

Cel mai bun sistem disponibil de reparare si protecție a betonului !

ENECRETE DuraQuartz este un compus din trei componente, “100% solid”, proiectat pentru cele mai dificile reparatii si probleme de protejare a betonului.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/durafill-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/durafill/)

*Cel mai bun sistem de acoperire a pardoselilor existent.  
De asemenea, ideal pentru aplicațiile de umplere masiva*

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/enecretewp-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/enecrete-wp/)

*Sistem de oprire pe loc a scurgerilor de apa, care actioneaza in mai putin de 60 de secunde!  
Reparara si impermeabilizeaza structurile de beton si zidărie.*

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/enecretews-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/enecrete-ws/)

*Sistem de impermeabilizare pentru pereți* de *zidărie poroasa*  
Impermeabilizant și sigilant al scurgerilor care acopera,umple,sigileaza si protejează pereții de zidărie poroasa la presiune hidrostatica,



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/chemclad-XC-overview.png](http://www.eneconromania.ro/products/chemclad-xc/)

*Protecție extraordinară* , *în unele dintre cele mai aggressive medii chimice.*  
Este cel mai bun sistem de acoperire pentru protecție chimică de pe piață

http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/chemclad-sc-overview.png

*Protejează suprafețele de atacul chimic.*  
Beton, metal, lemn, plastic rigid, etc. Pentru majoritatea mediilor industriale standard în cazul în care sunt prezenti acizi ușori, substanțe alcaline, înălbitori, uleiuri, benzine, etc.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/chemclad-P4C-overview.png](http://www.eneconromania.ro/products/chemclad-p4c/)

*Reparatii la suprafetele din beton !*  
CHEMCLAD P4C, polimer “potențiator de aderenta” este alcatuit din două componente,pe baza de apă, special formulat pentru a ajuta la sigilarea betonului si suprafețelor pe bază de ciment și pentru a asigura lipirea optimă între Sistemul ENECON “High Performance Polimer “selectat ca strat finisaj de suprafață.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/enesealhr-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/eneseal-hr/)

*Repara zonele* cu *probleme* la *acoperiș,* r*educe sarcina termica* *solară și protejeaza izolația!*  
Membrană lichida ceramica ,ce se usuca creand o “piele” rezistenta la umiditate , flexibila, durabila,permeabila la vapori, hidroizolatoare, fara imbinari. Proprietățile extraordinare de refracție ale căldurii asigură economii semnificative de energie prin reducerea temperaturilor de suprafață ale acoperișului datorită căldurii solare.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/enesealcr-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/eneseal-cr/)

ENESEAL CR este un sistem de acoperire care nu necesită sablare abrazivă înainte de aplicare. Este rezistent la coroziune si la radiatiile UV, flexibil, care poate oferi o protecție extraordinara pentru structuri metalice și suprafețe din beton. Adera de asemenea foarte bine la suprafetele galvanizate.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/enesealmp-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/eneseal-mp/)

ENESEAL MP este format dintr-un un singur component, pe baza de apa, cu viscozitate ultra-scazuta, complet incolor cand se usucă, hidrofug . Acesta oferă o protecție extraordinară la intemperii pentru aproape toate tipurile de beton, zidarie si suprafete minerale.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/enesealmphs-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/eneseal-mphs/)

ENESEAL MP / HS MP este format dintr-un un singur component, pe baza de apa, cu viscozitate ultra-scazuta, complet incolor cand se usucă, hidrofug . Acesta oferă o protecție extraordinară la intemperii pentru aproape toate tipurile de suprafete orizontale din beton, zidarie.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/fps-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/fps/)

*Cel mai nou sistem*de *protecție a pardoselilor pentru o nouă eră.*  
Protecție extrema a pardoselii pentru medii extreme. Efectiv utilizata pentru a proteja pardoselile din hangare, camere mecanice, din depozite și multe altele.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/cfs-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/cfs/)

*(Etansant transparent pentru pardoseli))*  
Etanseaza betonul, este rezistent la praf, nu are miros.Format din două componente, “100% solid” ,transparent.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/sps-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/sps/)

Amorseaza, etanșeaza și niveleaza suprafețe rugoase din beton într-un singur pas. Special conceput pentru a netezi suprafetele aspre din beton.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/wbc-listing-page.gif](http://www.eneconromania.ro/products/wbc/)

Amorseaza, etanșeaza și niveleaza într-un singur pas suprafețe rugoase din beton , care prezinta probleme de umiditate.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/superbond-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/superbond/)

*Aderenta extraordinară la suprafete foarte dificil de lipit.*  
Lipeste fara probleme ca niciodată înainte inox si aluminiu neted, suprafețe galvanizate, granit, gresie , faianta , chiar sticla!



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/duragrip-listing-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/duragrip/)

Sistemele SAFETYCLAD DuraGrip sunt proiectate pentru a oferi unele dintre cele mai bune suprafețe rezistente la alunecare , pentru cele mai solicitante aplicații.

[http://www.eneconromania.ro/wp-content/uploads/product-logos/safetyyellow-chemcladsc-enesealcr-product-page.png](http://www.eneconromania.ro/products/safety-yellow/)

Protejeaza suprafețele de atac chimic si asigura o acoperire flexibila, rezistentă la coroziune, oferind în același timp o siguranță de culoare galben foarte vizibilă.



[http://www.eneconromania.ro/wp-content/themes/Enecon/images/product-logos/eneflow-listing.png](http://www.eneconromania.ro/products/eneflow/)

Elimina crusta si coroziunea datorate crustei si ajuta la stabilizarea pH – ului în toate tipurile de sisteme de curgere de fluid.