|  |
| --- |
| **SPECIFICATII UTILAJE**  **Tractor agricol TAGRO 102 cu încărcător frontal**   * Motor Diesel, F36 FPT (Fiat Power Train), 4 cilindri în linie, common rail, cu turbocompresor și intercooler * Capacitate cilindrică 3595 cm3 * Puterea motorului 102 CP ( 75 kW ) la 2200 rot / min * Cuplu maxim 430 Nm la 1400 rot / min * Tip răcire - Cu lichid * Normă de poluare - Stagiu V * Lațime 2300 mm ± 50 mm * Lungime totală Min 3900 mm- max 4590 mm * Înălțime 2850 mm ± 50 mm * Ampatament 2320 mm * Cutie de viteze Full Synchro Shuttle cu 12 viteze de mers înainte și 12 viteze de mers înapoi * Înălţime max. de ridicare încărcător frontal (mm) 3220 * Capacitate max. de ridicare încărcător frontal (kg) 1300 * Cupă încărcător frontal   **Cultivator combinator AU32**   * lățime: 3,2 m * număr de dinți 32 * Putere (CP) 75-85 * Greutate (kg) 1100 * Productivitate (ha/h): 1,5-3 * patru rânduri de dinți de arc 32×10 cu adâncime reglabilă în intervalul 0-12 cm * eliminatoare de urme cu adâncime și lățime variabile și protecție cu arc * rola frontala cu diametrul de 330 mm * sectiune zdrobire-frământare * două rânduri de role cu presiune reglabilă * pliere hidraulica * bara de tractiune automata   **Grapă cu discuri BT30**   * lățime: 3 m * Număr de discuri 24 * Putere (CP) 100-130 * Greutate (kg) 1400 * Productivitate (ha/h): 2-3 * două rânduri de discuri dintate fi 460 tip „C” * protectie la suprasarcina a discurilor sub forma de amortizoare din cauciuc * distanta intre randurile de discuri 690 mm * butuc fără întreținere cu garnitură cu cartuş * rolă tubulară * ecrane laterale * discuri de margine pliabile   **Cultivator combinator de arat și de adâncime AP30**   * lățime: 3 m * Număr de dinți 7 * Putere (CP) 100-130 * Greutate (kg) 950 * Productivitate (ha/h): 2,1-3 * două rânduri de dinți cu secțiunea transversală de 60 x 25 mm * un rând de discuri de răzuit, diametru 460 mm   rolă tubulară spate, diametru 500 mm  **Plug cu un singur brăzdar ATLAS5**   * Număr de brazde 5 * Putere (CP) 100-120 * Greutate (kg) 700 * Productivitate (ha/h): 1,2-1,6 * protectie cu pini impotriva pietrelor * distanta sub cadru 68 cm * distanță între corpuri 94 cm   **Semănător SR30**   * Lățime: 3 m * Capacitate buncăr (l) 550 * Putere (CP) 60-80 * Greutate (kg) 640 * Productivitate (ha/h): 2,7 * brăzdar * roți de semănat universale, divizate * roţi * schimbător hidraulic de marcare * platformă de încărcare cu trepte * cutie de viteze in trepte * presiune centrală, reglabilă continuu a brăzdarului * grapă * jgheaburi de calibrare * agitator în buncărul de semințe * clapete care împiedică înfundarea brăzdarelor   **Greblă rotativă ZG35**   * lățime: 3,5 m * Număr de brațe: 9 * Nr. dinți pe un braț: 3 * Putere (CP) de la 25 * Greutate (kg) 440 * Productivitate (ha/h): 2,1-33,5 * antrenare priza de putere fata, rotatii arbore 540 * rotire 10 grade * latime transport 1400 mm * sasiu tandem |