|  |
| --- |
| **SPECIFICATII UTILAJE****Tractor agricol TAGRO 102 cu încărcător frontal*** Motor Diesel, F36 FPT (Fiat Power Train), 4 cilindri în linie, common rail, cu turbocompresor și intercooler
* Capacitate cilindrică 3595 cm3
* Puterea motorului 102 CP ( 75 kW ) la 2200 rot / min
* Cuplu maxim 430 Nm la 1400 rot / min
* Tip răcire - Cu lichid
* Normă de poluare - Stagiu V
* Lațime 2300 mm ± 50 mm
* Lungime totală Min 3900 mm- max 4590 mm
* Înălțime 2850 mm ± 50 mm
* Ampatament 2320 mm
* Cutie de viteze Full Synchro Shuttle cu 12 viteze de mers înainte și 12 viteze de mers înapoi
* Înălţime max. de ridicare încărcător frontal (mm) 3220
* Capacitate max. de ridicare încărcător frontal (kg) 1300
* Cupă încărcător frontal

**Cultivator combinator AU32*** lățime: 3,2 m
* număr de dinți 32
* Putere (CP) 75-85
* Greutate (kg) 1100
* Productivitate (ha/h): 1,5-3
* patru rânduri de dinți de arc 32×10 cu adâncime reglabilă în intervalul 0-12 cm
* eliminatoare de urme cu adâncime și lățime variabile și protecție cu arc
* rola frontala cu diametrul de 330 mm
* sectiune zdrobire-frământare
* două rânduri de role cu presiune reglabilă
* pliere hidraulica
* bara de tractiune automata

**Grapă cu discuri BT30*** lățime: 3 m
* Număr de discuri 24
* Putere (CP) 100-130
* Greutate (kg) 1400
* Productivitate (ha/h): 2-3
* două rânduri de discuri dintate fi 460 tip „C”
* protectie la suprasarcina a discurilor sub forma de amortizoare din cauciuc
* distanta intre randurile de discuri 690 mm
* butuc fără întreținere cu garnitură cu cartuş
* rolă tubulară
* ecrane laterale
* discuri de margine pliabile

**Cultivator combinator de arat și de adâncime AP30*** lățime: 3 m
* Număr de dinți 7
* Putere (CP) 100-130
* Greutate (kg) 950
* Productivitate (ha/h): 2,1-3
* două rânduri de dinți cu secțiunea transversală de 60 x 25 mm
* un rând de discuri de răzuit, diametru 460 mm

rolă tubulară spate, diametru 500 mm **Plug cu un singur brăzdar ATLAS5*** Număr de brazde 5
* Putere (CP) 100-120
* Greutate (kg) 700
* Productivitate (ha/h): 1,2-1,6
* protectie cu pini impotriva pietrelor
* distanta sub cadru 68 cm
* distanță între corpuri 94 cm

**Semănător SR30*** Lățime: 3 m
* Capacitate buncăr (l) 550
* Putere (CP) 60-80
* Greutate (kg) 640
* Productivitate (ha/h): 2,7
* brăzdar
* roți de semănat universale, divizate
* roţi
* schimbător hidraulic de marcare
* platformă de încărcare cu trepte
* cutie de viteze in trepte
* presiune centrală, reglabilă continuu a brăzdarului
* grapă
* jgheaburi de calibrare
* agitator în buncărul de semințe
* clapete care împiedică înfundarea brăzdarelor

**Greblă rotativă ZG35*** lățime: 3,5 m
* Număr de brațe: 9
* Nr. dinți pe un braț: 3
* Putere (CP) de la 25
* Greutate (kg) 440
* Productivitate (ha/h): 2,1-33,5
* antrenare priza de putere fata, rotatii arbore 540
* rotire 10 grade
* latime transport 1400 mm
* sasiu tandem
 |