**Pompe de vopsire cu membrana**

**Pompa de vopsire Zip 52**

Datorita noii si unicei tehnologi a membranei, pompele cu membrana dubla pneumatice sunt ideale pentru materiale care **sunt sensibile la forfecare si umiditate**, si mai presus de toate pentru materiale pe baza de doua componente (2k).
Datorita constructiei lor si a caracteristicilor de aspirare le face ideale pentru aplicarea cantitatilor mici de vopsea si pentru schimbarea frecventa a culorii.

**Aplicatii:**

 materiale pe baza de solventi;materiale pe baza de 2 componente preamestecate;materiale pe baza de apa;lacuri;agenti de curatare si degresare;vopsele PU, epoxy si pe baza de fenol;

plastic lichid;grunduri;amorse;agenti de impregnare a lemnului;materiale pe baza de izocianati;vopsele cu particule solide; uleiuri;poliester;vopsele UV

**Date tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zip 52** |
| RAPORT DE MULTIPLICARE | 1:1 |
| PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU | 8 bar |
| DEBIT MAXIM MATERIAL  | 52 l/min |