**Usa sectionala rezidentiala**

Sine din otel galvanizat FlexiForce Ungaria din tabla cu grosimea de 1.5 mm

Sine orizontale duble

Arcuri galvanizate garantate pentru minim 25000 cicluri

Panouri tip sandwich Sicom Italia din otel 0.6 mm umplute la interior cu spuma poliuretanica

Panouri cu ranforsari la partea superioara si inferioara de 45mm pe toata lungimea acestora

Panouri model linii grosime 42 mm culori standard alb(RAL 9002), maro(RAL 8019),argintiu(RAL 9006),albastru (RAL),rosu(RAL),antracit(RAL)/interior alb(RAL 9002)



Panouri cu sistem de protectie impotriva prinderii degetelor

Capace laterale pentru panouri textura stucco RAL 9002

Profil de aluminiu superior 40x40 de culoare neagra

Profil de aluminiu 40x40 inferior de culoare neagra

Cheder inferior din cauciu EPDM cu structura tubulara

Cheder de cauciuc superior tip limba pentru profilul de aluminiu negru

Role cu rulment

**Cu stima**

**Ivan Bogdan**

**0723.203.308**

**bogdan@bftinternational.ro**

**www.bftinternational.ro**