**Automatizare poarta batanta**

Automatizare porti batante , Kit-ul contine 2 motoare, unitate de control, un set fotocelule, o lampa semnalizare optica si 2 telecomenzi cu 4 canale. Motorul functioneaza la tensiune de 24 V, transformatorul fiind inclus. Este destinat unui trafic intens, timpul de deschidere la 90° fiind de 18 secunde. Datorita sistemului de antistrivire, operatorul inverseaza cursa prevenind astfel accidente sau pagube materiale.Producator Bft Italia.

****

**Cu stima:**

**Alex Radu**

**Nr:0767075400**

**alex.bftinternational@yahoo.com**

**www.bftinternational.ro**