Pe această pagină veți găsi exemple de linii standard pentru producerea polistirenului expandat, care sunt date pentru a putea înțelege de ce este necesar pentru a produce polistiren. Pentru a vizualiza structura liniei dați clic pe exemplul corespunzător. Pentru a obține o ofertă de preț pentru linia necesara - dați clic pe „Ask KP“.

Liniile diferă prin capacitatea de producere și gradul de automatizare. Dacă niciuna dintre opțiunile prezentate de linii de producție nu vă convine, puteți să ne scrieți la [contact@fabricata.ro](mailto:contact@fabricata.ro) o cerere cu parametrii tehnici necesari de producție. Va vom face o oferta personalizata. Trebuie remarcat faptul că linia automatizata permite producerea unui produs mai calitativ, prin reducerea factorului uman.

Exemplu № 1. 40 m3 / 8 ore.

Automatizare – Semi automatizată

Densitatea minima – 15 kg/m3

Persoane – 2

Suprafața – 200 m2

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea** | **Preț €** |
| 1. Dozator de materie prima |  |
| 1. Pre expandor |
| 1. Transportor pneumatic ( 4 buc ) |
| 1. Buncăr de depozitare 15 m3 (3 buc) |
| 1. Distribuitor de granule ( 4 buc) |
| 1. Bloc forma |
| 1. Utilaj de taiere a plăcilor din polistiren |
| 1. Generator de aburi, electric |
| 1. Concasor de deșeuri |
| 1. Acumulator de abur 1/m3 |
| 1. Pompa de vacuum cu ciclu închis de apa |
| 1. Automatizarea sistemului de aburire a matriței |
| **Total:** | **28 000 €** |

8-производительность-кубы_новый размер    Linie de producere polistiren 40 m3 timp de 8 ore

17-срок-комплектации-2_новый размер   Termen de execuție a utilajului 45 zile.

21-требуется-шеф-монтаж_новый размер   Asamblarea sub supravegherea inginerului este inclusa in costul liniei. Asamblarea - 9 zile

Бесплатная-доставка-до-терминала-ТК_новый размер   Livrarea in orașul dvs nu este inclusa in preț.

22-гарантия-год_новый размер   Garanția liniei de producere este 12 luni.

|  |  |
| --- | --- |
| Informații suplimentare privind linia de producere | |
| 1. Dimensiunile blocului de polistiren | 1030mm\*2040mm\*530mm |
| 1. Productivitate | 40 m3 |
| 1. Personal | cel puțin 2 oameni |
| 1. Suprafața necesara pentru utilaj | 150 m2 – 200 m2 |
| 1. Suprafața necesara pentru depozitare | 50 m2 - 60 m2 |
| 1. Sarcina totala maxima asupra rețelei la utilizarea generatorului de aburi electric | 100 – 150 kW |
| 1. Sarcina totala maxima asupra rețelei la utilizarea generatorului de aburi pe combustibil gazos, motorina sau lemne | 40 kW |
| 1. Înălțimea tavanelor | 4 m |
| 1. Consum de apa timp de 8 ore | 250 l – 400 l |
| 1. Regimul de temperatura in încăpere | +5 … +25 C |
| 1. Ventilare | Obligatorie |