Continut: min. 90 %

Carbonat: max. 1 %

Clor: max. 0,01 %

Fosfat: max. 0,02 %

Sulfat: max. 0,01 %

Aluminiu: max. 0,002 %

Fer: max. 0,002 %

La folosire asigura o disociere excelenta a apei si pastrarea intacta a electrozilor fara depuneri pe fundul celulei HHO.