**BETONAC®-FIX 2**

**Dizolvant foarte puternic pentru ciment, beton şi var**

BETONAC-FIX 2 este un agent de curăţare dovedit, care a fost dezvoltat pentru curăţarea pietrelor de bordură, gresiei şi a faianţei, maşinilor de amestecat beton şi silozurilor de ciment, respectiv pentru curăţarea tuturor utilajelor (care intră în contact cu beton şi ciment) de construcţii.

BETONAC-FIX 2 este un acid puternic de culoarea roşie. Datorită materiilor prime special dezvoltate, agenţilor speciale de îndepărtarea grăsimii şi inhibitorilor de rugină, precum şi amestecului de acid clorhidric şi acid fosforic, acest produs este unul foarte puternic şi eficient. Tensidele nu au aproape deloc miros şi nivelul descompunerii este înalt.

* Dizolvă repede depunerile de ciment, de beton şi de var
* Efectiv în ceea ce priveşte timpul
* Nu are miros aproape deloc, nu are fum
* Materia primă a produsului de curăţare se descompune în mare parte
* Economic - înalt concentrat

**BETONAC®-FIX 2 Cod produs: 02.051**

**Dizolvant foarte puternic pentru ciment, beton şi var**

**DESCRIERE**

BETONAC-FIX 2 este un acid puternic de culoarea roşie. Datorită materiilor prime special dezvoltate, agenţilor speciale de îndepărtarea grăsimii şi inhibitorilor de rugină, precum şi amestecului de acid clorhidric şi acid fosforic, acest produs este unul foarte puternic şi eficient. Tensidele nu au aproape deloc miros şi nivelul descompunerii este înalt.

**AVANTAJE**

* Economic- poate fi diluat cu apă
* Are efect imediat
* Nu are miros aproape deloc- cauzează iritaţie minimă
* Efect de degresare- rezultat mai bun
* Biodegradabil în mare parte

**APLICARE**

În funcţie de măsura murdăriei, BETONAC-FIX 2 trebuie diluat cu apă în proporţie de 1:10. Suprafaţa murdară trebuie curăţat cu perie. Dacă murdăria este mai intensă, procesul trebuie repetat. Rezultatul este bătător la ochi, deoarece soluţia de curăţare intră în contact cu cimentul/ betonul şi face spumă. Dacă spumarea nu mai este intensă, procesul trebuie repetat, până dispare murdăria. După curăţare clătiţi bine suprafaţa cu apă.

**DATE TEHNICE**

Culoare: roşie

Stare de agregare: lichidă

Densitate: 1,15

pH-ul: < 0,5

Ingrediente: acid clorhidric, surfactanţi biodegradabili

**ATENŢIE!**

Nu e voie să depozitaţi BETONAC-FIX 2 în rezervoare metalice. Nu utilizaţi pe samlţ. Testaţi mereu prima dată pe o suprafaţă mai mică.

**PRECAUŢII**

BETONAC-FIX 2 irită ochii, pielea şi respiraţia. Protejaţi-vă ochii şi pielea de la contact cu acest produs. Dacă a intrat în contact cu ochii trebuie să spălaţi bine cu apă şi să vă căutaţi medicul de familie. Purtaţi echipament de protecţie adecvat, mănuşi şi mască pentru protecţia feţei şi a ochilor.

**OBSERVAŢIE**

Informaţiile şi datele oferite se bazează pe cunoştinţele noastre actuale şi pe experienţa noastră de mai mulţi ani, dar nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în ceea ce priveşte folosirea produsului, deoarce nu putem controla, dacă folosirea s-a întâmplat conform instrucţiunilor.

Noi garantăm produsele- LEYDE în ceea ce priveşte materialul şi producţia, şi sunt vândute conform condiţiilor de vânzare.