**MATERIALE DE REPARATII**

**SPRAY MASTIC**

**Cod art: 028MASSPR**

**FISA TEHNICA**

**MATERIAL DE UMPLERE PULVERIZABIL**

* Material de umplere pulverizabil pentru umplerea rapida si nivelarea inegalitatilor si zgarieturilor de pe metale cu vopsite cu pulbere si pe lacuri vechi intarite
* Culoarea: gri deschis

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Uscare rapida si slefuibilitate buna
* Adeziune directa pe aluminiu, neferoase si lacuri
* Temperatura de aplicare : 18-20°C
* Pentru uz profesional
* Uscare la praf rapida/lacuibil cu sprayuri tip Touch-Up dupa 2 ore (ev. cu testare inainte de utilizare)
* Produsul complet uscat poate fi vopsit cu vopsea pulbere
* Durata de viata a tubului: 1 an in ambalajul nedesfacut. Depozitati conform cerintelor generale pentru aerosoli. Feriti de inghet, umiditate si caldura
* Inflamabil

**UTILIZARE**

* Suprafetele de reparat trebuie sa nu aiba impuritati

Dupa pregatirea corespunzatoare a substratului de umplut (slefuire cu Huthoo-Abranylon, slefuire cu P240, decapare cu jet, baituire, etc), degresati si curatati cu Etching-Promotor.

* Agitati bine tubul inaintea utilizarii (2-3 minute). Aplicati de la o distanta de 10-15 cm. Aplicati in mai multe straturi pana la umplerea denivelarii
* Dupa uscarea completa slefuiti cu P240 pana la egalizarea completa a suprafetei. Apoi slefuiti cu P320 inaintea vopsirii. Daca este necesar repetati operatia pana la obtinerea rezultatului dorit

**AMBALARE**

* TUB SPRAY 400 ML