**INTRETINERE**

**FISA TEHNICA**

**CURATATOR ALUMINIU SI PVC**

CURATARE SI DEGRESARE ALUMINIU SI PVC

* Curatator puternic pe baza de solvent pentru indepartarea petelor rezistente pe aliminiu, PVC

alb si colorat, suprafete vopsite cu pulbere, inox, cupru, metale neferoase

* Indeparteaza urmele rezistente de la productie in atelier sau de pe santier
* Permite curatarea rapida si fara matuire
* Usor de utilizat
* Utilizabil in interior si exterior

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Lichid incolor
* Insolubil in apa
* Temperatura de aplicare: 10-30°C
* Uz profesional
* Nu dauneaza sticlei si fugurilor de sigilare

**UTILIZARE**

* Agitati inaintea utilizarii. Aplicati produsul pe o laveta fara scame, apoi frecati suprafata pana dispare murdaria. Daca este necesar, repetati
* Stergeti cu o carpa curata si uscata, pana dispare produsul

**AMBALARE**

* I L
* 5 L