**MATERIALE DE INTRETINERE**

**SOLUTIE DE INDEPARTAT CIMENTUL**

**Cod art : 075SPCIM05 – Continut : flacon 500 ml**

**FISA TEHNICA**

**CURATA**

* Dezvoltat pentru indepartarea varului si a cimentului
* Se poate utiliza pe toate suprafetele rezistente la acizi.

Indeparteaza reziduuri de var, rugina si ciment, otel, caramida, etc.

* Nu lasa reziduuri
* Ideal pentru curatarea tamplariei

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de aplicare : 10-20°C
* Greutate specifica : 1 KG/L
* A nu se utiliza sub razele soarelui sau la temperatura ridicata
* Pentru uz profesional
* A se feri de inghet si de temperatura ridicata
* Ph : 0,5/1
* Nu dauneaza sticlei si fugurilor de sigilare

**UTILIZARE**

* Testati produsul inaintea utilizarii
* Indepartati praful si murdaria persistenta
* Aplicati de jos in sus cu o pensula sau carpa
* Lasati sa se absoarba si clatiti cu apa
* Repetati operatiunea, daca este necesar
* In cazul suprafetelor poroase folisiti multa apa pentru umezire

**AMBALARE**

* 500 ML