

**EDI*Clean -* DEGRESANT UNIVERSAL**

**SCOP**: Înlătură cu uşurinţă chiar şi cele mai rezistente uleiuri, grăsimi şi proteine vegetale sau animale, cât şi rezidurile acestora după ardere; urmele de săpun, produse cosmetice.etc. Lasă o suprafaţă curată şi elimină mirosurile neplăcute.

Produs biodegradabil pe cale biologică.

**DOMENII DE UTILIZARE**: Este un degresant universal pentru suprafeţe (pardoseli, pereţi, mobilier etc) din bucătării, cămări, pentru obiecte şi utilaje casnice – aragaze, cuptoare, grătare, friteuze, hote, veselă, chiuvete, aparate pentru pregătit hrana, camere de afumat; pentru suprafeţe şi obiecte din băi, saune etc – pardoseli, pereţi, cabine duş, căzi, chiuvete, bideuri etc, pentru holuri, locuri pentru animale, locuri de joacă etc. Se poate utiliza atât în gospodării, cât şi de personal specializat pentru HORECA sau curăţenii profesionale.

**MOD DE FOLOSIRE**: Suprafeţele care urmează a fi curăţate se vor stropi bine; cuptoarele, aragazele şi plitele se preîncălzesc în prealabil; se lasă 5-10 minute pentru ca produsul să reacţioneze cu grăsimile. Reziduurile dizolvate se vor îndepărta cu peria sau cu buretele, apoi se spală bine cu apă; se poate utiliza şi jet puternic de apă. Încrustările rezistente se vor trata în mod repetat. Dacă sunt şi urme de piatră de calcar, de piatră urinară, rugină sau depuneri de altă natură, se utilizează ulterior Edi-CLEAN - DEZINCRUSTANT UNIVERSAL.

****

**CONŢINE**: Surfactanţi anionici < 5%; Surfactanţi neionici < 5%;

Hidroxid de sodiu < 5%; Tripolifosfat de sodiu <5%;

Inhibitori de crustă şi coroziune;

Parfum; Coloranţi; Glicerină.

CARACTERISTICI TEHNICE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristica tehnica | Criteriul de acceptare | Metoda de analiza |
| Aspect | Lichid omogen | Vizual |
| Culoare | Slab galbui | Vizual |
| Miros | esential | organoleptic |
| Densitate | 1,15±0,1g/cm3 | SR ISO 758:1995 |
| Ph | 8,5-9 | Ph-metru |

**AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE,TRANSPORT SI CONSERVARE**

**EDI-Clean DEGRESANT UNIVERSAL** se ambaleaza in recipiente de material plastic(flacoane sau bidoane sau butoaie) perfect etanse, in buna stare,curate si uscate. Ambalajele sunt marcate, in mod vizibil, prin etichetare, cu datele de identificare ale societatii producatoare; ale produsului, modul de utilizare , cantitatea obtinuta, numarul lotului, data expirarii, semnele avertizoare, simbolurile si frazele de precautie.

Tot timpul ambalajele cu produs se pastreaza bine inchise. Manipularea ambalajelor cu produs se face cu atentie, fara a fi trantite.

Ambalajele cu produs se manipuleaza, se depoziteaza si se transporta numai in pozitie verticala, cu busoanele de golire in sus.

Depozitarea se face in spatii acoperite, ferite de razele solare, care au un sistem de ventilatie corespunzator.

Temperatura de depozitare si transport va fi intre +50C si +350C. Produsul va fi ferit de inghet.

Fiecare transport va fi insotit de factura fiscala, documentul de certificare a calitatii,intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare.

H315 Provoacă iritarea pielii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P264 Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie. P302 +P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P332 +P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.

**VALABILITATE**

Produsul **EDI-Clean DEGRESANT UNIVERSAL** are o valabilitate de 24 luni de la data fabricatiei,in ambaljul original si in conditiile de manipulare si depozitare, conservare si transport prevazute in prezenta fisa tehnica.

NOTA:Toate informatiile privind domeniile si modul de folosire, precum si performantele din prezenta Fisa Tehnica au caracter general, de aceea recomandam testarea produsului EDI-CLEAN DEGRESANT UNIVERSAL in conditiile domeniului specific de utilizare si metodei proprii de folosire.

Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.