**Semnalizare luminoasă**

**Indicatoare luminoase cu LED-uri**

**         **

**Sunt recomandate pentru trecerile de pietoni cu pericol mare de accident situate în:**

* **traseu curent**
* **zonele din apropierea şcolilor, grădiniţelor, intersecţiilor publice, societăţilor comerciale, a staţiilor pentru mijloacele de transport şi a pieţelor agro-alimentare**
* **intersecţiile (nesemaforizate) cu trafic pietonal intens.**

**Caracteristici tehnice ale indicatoarelor luminoase:**

* **dimensiuni:**
	+ **indicator triunghiular l = 700 mm sau l = 900 mm**
	+ **indicator pătrat l = 600 mm sau l = 850 mm**
* **suport din oţel**
* **faţa din folie reflectorizantă 3M - EG**
* **echipare cu :**
	+ **3 lămpi Ø 70 mm , pentru indicator triunghiular şi 2 lămpi Ø 130 mm 30 LED-uri fiecare**
	+ **eficacitate luminoasă sporită pe orice vreme (soare, ploaie, ceaţă)**
	+ **durata de viaţă cca 100.000 ore**
	+ **consum redus de energie electrică (cea. 5 kWh/lună, faţă de 36 kWh/lună pentru un bec cu incandescenţă de 100 W)**
	+ **nu este necesară întreţinerea sau repararea.**