Self Service FM
la sfârşitul operaţiunii de distribuire (cu
data şi ora) şi posibilitatea de a
tipărirea pe plan local detalii de distribuire
operaţiunile efectuate.

Caracteristici de construcţie
• pompă cu încorporate
bypass.
• Motorul cu inducţie cu protectie
pentru supraîncălzire
• Pompă plasă filtru de aspiraţie
Dintr-o examinare atentă a
în creştere nevoile clienţilor, acest
gamă inovatoare de distribuitori a
văzut lumina, caracterizat prin
robusteţe mare si design elegant,
eliberarea de viteză şi precizie.
Organizat de date de control cu
selecţie de exploatare autorizat de
personal, linkup PC cu exportatoare de
de date şi emiterea de bilete la imprimanta
uşă, (cu blocare) pentru acces facil la
componentele interne componente.
De performanţă
• Debite de 70 - 90 l / min.
• pre-selecţie de distribuire.
• + / - precizie de 0,5% în
debit gama.
• Posibilitatea de a introduce vehicul
numărul de înregistrare şi km
(Contor de parcurs).
• Preparare data şi ora de control.

• Local printer cu emiterea de bilete

