Self Service FM  
la sfârşitul operaţiunii de distribuire (cu  
data şi ora) şi posibilitatea de a  
tipărirea pe plan local detalii de distribuire  
operaţiunile efectuate.  
  
Caracteristici de construcţie  
• pompă cu încorporate  
bypass.  
• Motorul cu inducţie cu protectie  
pentru supraîncălzire  
• Pompă plasă filtru de aspiraţie  
Dintr-o examinare atentă a  
în creştere nevoile clienţilor, acest  
gamă inovatoare de distribuitori a  
văzut lumina, caracterizat prin  
robusteţe mare si design elegant,  
eliberarea de viteză şi precizie.  
Organizat de date de control cu  
selecţie de exploatare autorizat de  
personal, linkup PC cu exportatoare de  
de date şi emiterea de bilete la imprimanta  
uşă, (cu blocare) pentru acces facil la  
componentele interne componente.  
De performanţă  
• Debite de 70 - 90 l / min.  
• pre-selecţie de distribuire.  
• + / - precizie de 0,5% în  
debit gama.  
• Posibilitatea de a introduce vehicul  
numărul de înregistrare şi km  
(Contor de parcurs).  
• Preparare data şi ora de control.  
  
• Local printer cu emiterea de bilete

