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Cylindrical heaters, type R

Single-phase Three-phases

(] oD A 230V kw oD A 230V 400V
0.5kW sg-ph 85 165 (85052 1.5kW 3-ph 85 445 (85154 (85155
1kW sg-ph 85 260  C85102 3kW 3-ph 85 755 (85304 (85305
1.5kW sgph 85 310 (85152 45kw 3-ph 85 900 (85454 (85455
2kW sg-ph 85 390 85202 45kW 3-ph 125 570  C12454 C12455
3kW sg-ph 85 620 (85302 6kw 3-ph 85 1140 (85604 C85605
4kW sgph 85 730  C85402 6kW 3-ph 125 720 12604 C12605
6kW sg-ph 85 1140 (85602 9kW 3-ph 125 1140 C12904 C12905
6kW sg-ph 125 720  C12602 12kW 3-ph 125 1320 C12124 C12125

15kW 3-ph 125 1530 C12135

@D = outside diameter
A = overall length of the heating part
All dimensions are given + 10 mm




