Polistiren Austrotherm AF70 50mm

Austrotherm EPS - AF70 Polistirenul expandat EPS este destinat termoizolaţiilor de planşee, pereţi, acoperişuri, atat pentru locuinţele private cat şi pentru construcţiile industriale, şcoli, spitale, incinte frigorifice,etc. DIN 4102, P118-99 agrement tehnic nr. 020-03/091-2004 forma contururilor laterale: muchii drepte dimensiuni utile: 1000x500 mm 2suprafaţa utilă: 0,5 mp conductivitate termică de calcul 0,041 W/mKc rezistenţa la compresiune tasare 2% R = 2,5 t/mp