Caracteristici produs: 

Datorita designului elegant sub care se prezinta, si a posibilitatilor de racordare, caloriferele Vogel Noot fac fata celor mai sofisticate cerinte de amenajare a locuintelor.
Se folosesc in instalatii de incalzire centrala in care agentul termic este apa, pentru incalzirea spatiilor de locuit, de birou si a altor spatii cu umiditate normala. 

Sunt confectionate din tabla de otel de grosime 1,25 mm cu profilare la 40 mm. Grosimea uniforma a tablei asigura rezistenta la coroziune si durata de viata sporita. Sectiunea canalelor de curgere a apei este mai mare (42% in plus), deci pierderea de presiune este redusa, suprafata de contact a agentului termic-panou este mare, iar volum de apa este astfel mai ridicat.

Grosimea mai mare (0,5 mm) a aripioarelor de conventie permite transmiterea eficienta prin conductie a caldurii de la baza aripioarei pina la capatul acesteia, deci o temperatura mai ridicata a aripioarei, care duce la un transfer termic mai intens. Suprafata mai mare de contact si preluare mai eficienta a caldurii de la panou la aripiaorele de convectie, pe de o parte datorita faptului ca fata inferioara a panoului profilata este in zona de sudura a aripioarelor, pe de alta datorita numarului mai mare de aripioare.