**IMPORTANT!!!
Preturile sunt exclusiv pentru EXPORT!!!**

I.I. “Demian Mihail” produce cofraje la comanda  cu  grosimea peretului de beton intre 15-25-50cm si deasemenea poate varia si inaltimea cofrajelor, de la standardul 25 cm la 33 cm, etc. Astfel, cu cofrajele mai inalte se construieste cu mult mai rapid!!!

www.casatermo.com

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Tip de cofrag** |  **Dimensiuni cofrag** | **Grosime perete beton**  | **Pret mp cofraje**  |
| 1225121356427244fT7MreTOGG  | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior**5cm** perete izolant exterior |   Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **14eur.****mp** |
| C:\Users\Fabian Demian\Desktop\EU\COFRAJE\64172403_5_644x461_stroitelstvo-iz-nesemnoy-opalubki-ekonomichnyy-dom-almatinskaya-oblast.jpg | inaltimea cofrajelor 33 cm  **7cm** perete izolant interior**7cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **17eur.****mp** |
| 5  |  inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior**10cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret |  **18eur.** **mp** |
| 2 |   inaltimea cofrajelor 33 cm**5cm** perete izolant interior**15cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret  | **21eur.****mp**  |
| 2  | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior**20cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **24eur.****mp**  |
| 2  | inaltimea cofrajelor 33 cm **5cm** perete izolant interior**25cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **28eur.****mp**  |