**IMPORTANT!!!  
Preturile sunt exclusiv pentru EXPORT!!!**

I.I. “Demian Mihail” produce cofraje la comanda  cu  grosimea peretului de beton intre 15-25-50cm si deasemenea poate varia si inaltimea cofrajelor, de la standardul 25 cm la 33 cm, etc. Astfel, cu cofrajele mai inalte se construieste cu mult mai rapid!!!

www.casatermo.com

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tip de cofrag** | **Dimensiuni cofrag** | **Grosime perete beton** | **Pret mp cofraje** |
| 1225121356427244fT7MreTOGG | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior  **5cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **14eur.**  **mp** |
| C:\Users\Fabian Demian\Desktop\EU\COFRAJE\64172403_5_644x461_stroitelstvo-iz-nesemnoy-opalubki-ekonomichnyy-dom-almatinskaya-oblast.jpg | inaltimea cofrajelor 33 cm  **7cm** perete izolant interior  **7cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **17eur.**  **mp** |
| 5 | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior  **10cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **18eur.**  **mp** |
| 2 | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior  **15cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **21eur.**  **mp** |
| 2 | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior  **20cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **24eur.**  **mp** |
| 2 | inaltimea cofrajelor 33 cm  **5cm** perete izolant interior  **25cm** perete izolant exterior | Grosimea peretelui de beton poate varia intre 15-25 cm la acelasi pret | **28eur.**  **mp** |