DISTANTA AER CALD 10CM
Temperatura°C 	20-650 	20-650
 Debit aer:l/min.50
 VOLTAJ=12/24
 AMPERI=1O
 WATI  = 500
 ORIGINAL MADE IN ROMANIA 
Cand vrei sa-ti cumperi un feon, nu te mai zgarci la bani si alege un produs profesional pentru ca acestea sunt de buna calitate NR1