**Ofertă comericală**

**Sistem universal de etichetare EasyLab**

Stația de etichetare „EasyLab” este utilizată pentru aplicarea uneia sau a două etichete pe recipiente de orice formă. Este posibil de aplicat o etichetă circulară.

**Specificație tehnică**

|  |  |
| --- | --- |
| Productivitate | 800-1000 sticle/oră |
| Nr. Aplicatoare de etichete | 1 |
| Viteza de lucru a aplicatorului de etichete [m/min] | 40 |
| Abatere [mm] | +/- 1 |
| Lungimea etichetei | fara limite |
| Lățimea etichetei [mm] | 20-170 |
| Aplicarea etichetei de la limita de jos a produsului [mm] | min 5 |
| Diametrul interior al ruloului de etichete [mm] | 76 |
| Diametrul exterior al ruloului de etichete [mm] | Pina la 300 (val. optimă 250) |
| Inaltimea maximă a produsului [mm] | 400 |
| Diametrul maxim a produsului [mm] | 200 |
| Nr. Programe memorate | 20 |
| Alimentare | 220 V, 50 Hz |
| Putere consumata | 1 kW |
| Aer consumat | 0,5 l/ora |
| Temperatura de funcționare[°С] | De la +5 până la +45 |
| Dimensiune [mm] | 1500 х 1500 х 1700 |

[Logo, company name

Description automatically generated](https://www.youtube.com/watch?v=JwBLnbYmsro&t=1s)

[Link către filmulețul de pe youtube cu sistеmul de etichetare în funcțiune.](https://www.youtube.com/watch?v=JwBLnbYmsro&t=1s)

**[](https://www.youtube.com/watch?v=JwBLnbYmsro&t=1s)**

* Etichetare reglabilă.
* Eticheta este aplicată fără crestături, fără bule de aer.
* Posibilitatea aplicării a 2 etichete, cu condiția că etichetele

vin pe aceeași rolă.

* Pot fi etichetate recipiente de orice formă, 0.5 - 10l.

**Preț SPECIAL 6500 euro + TVA**

* Livrare: EXW, Iași.
* Termen de producere: 30 zile lucrătoare de la încasarea

avansului.

* Condiții de plată: Avans 80%, 20% după recepționarea scrisorii

de notificare privind disponibilitatea pentru expediere.

* Termen de garanție: 12 luni.