Fibra carbon ,fibra de sticla

Denumire produs Cantitate U.M. Obs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Epoxy resin LG280 | 240 | kg |  |
| Epoxy resin LG700 | 240 | Kg |  |
| Hardener HG 286 | 200 | kg |  |
| Carbon fabric GG 200 P ,200 g/mp width 100 cm | 100 | mp | AKSA /TORAY |
| Carbon fabric 200 g/mp plain ,style 450 width 100 cm | 100 | mp | TENAX |
| Carbon fabric 200 g/mp plain ,style 450 width 120 cm | 120 | mp | Special -cheap |
| Carbon fabric GG 200 T with fixation web wf1 200g/mp twill 2/2 width 100 cm | 100 | mp |  |
| Carbon biaxial CX 400, 400 gr/mp width 127 cm | 63,5 | mp | +- 45\* |
| Unidirectional carbon tape CT-U 125 width 2,5 cm | 100 | mt |  |
| Unidirectional carbon tape CT-U 175 width 2,5 cm | 100 | mt |  |
| Unidirectional carbon tape CT-U 330 width 5 cm | 100 | mt |  |
| Unidirectional carbon tape CT-U 330 width 7 cm | 100 | mt |  |
| Unidirectional carbon tape CT-U 330 width 10 cm | 100 | mt |  |
| Carbon fabric UD 250 g/mp244 mm(HM) 1 rol=ca.100-200 lnm | 25 | Mp |  |
| Carbon fabric 450 g/mp 635 mm (HM) 1 rol=100-200 lnm | 65 | mp |  |
| Carbon fabric GG 125 P,120 g/mp , plain ,width 100 cm | 100 | mp |  |
| Carbon sleeve 0258440363-C (2458) diameter 25 mm | 100 | mt |  |
| Carbon sleeve 03510040263-C (2857 diameter 35 mm | 100 | mt |  |
| Polyester gelcoat EPIKOTE resin MGS GR T 30 F | 30 | kg | Transparent |
| Polyester gelcoat EPIKOTE resin MGS GR T35 | 30 | kg | white |
| Peroxide EPIKURE curing agent MGS GH SF 10 | 10 | kg |  |
| Thinger HELOXY Additive MGS V VSV | 10 | kg |  |
| Norpol PEROXIDE K1 | 10 | kg |  |
| Epoxy gelcoat RENGEL SW 56 | 7,7 | kg |  |
| Epoxy gelcoat RENGEL SW 18 | 5 | kg |  |
| Epoxy gelcoat RENGEL SW 404 | 5 | kg |  |
| Hardener REN HY 5159 | 0,8 | Kg |  |
| Hardener REN HY 2404 | 1 | kg |  |
| Glass fabric 25 g/ mp Porcher reference 106 width 127 cm | 127 | mp |  |
| Glass fabric interglas 110 g /mp twill 2/2 FK-144 WIDTH 100 cm |  | mp |  |
| Glass fabric interglas 200 g/mp plain finish FK-144 WIDTH 100 cm | 100 | mp |  |
| Glass fabric interglas 390 g/mp twill 2/2 FK-144 WIDTH 100 cm | 100 | mp |  |
| Glass fabric UNIGLASS 110 g/mp plain width 100 cm | 100 | mp |  |
| Glass fabric UNIGLASS 163 g/mp twill width 100 | 100 | mp |  |
| Glass fabric UNIGLASS 200 g/mp plain width 100 cm | 100 | Mp |  |
| Glass fabric UNIGLASS 390 g/mp twill width 100 cm | 50 | mp |  |
| Glass biaxial EBX 400, 408 g/mp width 127 cm 63 mp | 26 | kg |  |
| Pell ply fabric PA 80- with red and blue stripe 80 g/mp width 30,50,60,100 mm | 3,5,6,10 | mp |  |
| PVA universal (coloured/colourless) | 10 | lt |  |
| Oskar’s M 700 mould release paste wax | 12 | ks |  |
| 5 minutes epoxy glue –component a | 5 | kg |  |
| 5 minutes epoxy glue –component b | 5 | kg |  |
| Acetona (nediluata) | 25-50 | lt |  |
| Pensula | - | buc |  |
| Manusi | - | set |  |
| Pahare amestec |  | buc |  |