La galeriile pentru perdele si draperii - cu lungime de peste 240   
cm, bara este compusa din 2 tevi de lungimi egale, care se imbina cu piesa de imbinare metalica la interior   ( de exemplu o galerie de 400 cm este compusa din 2 tevi de 200 cm). Oricum la galeriile de peste 200 cm lungime se recomanda folosirea a 3 suporti  ( unul la mijloc) pentru a evita eventuale probleme datorate lungimii prea mari.  Perdele le si draperiile nu trebuie neaparat taiate (impartite) la jumatate in cazul a 3 suporti, se poate lasa perdeaua intreaga si se va manevra de la margini spre centru.