**MATERIALE DE CURATARE**

**CREMA CURATARE ALUMINIU ST** ( STRUCTURAT )

**Cod art: 014LAKST05 – Continut: flacon 500 ml**

**FISA TEHNICA**

**CURATA - REINNOIESTE SUPRAFETE CU STRUCTURA**

* Curata si reinnoieste aluminiul si lacul vechi, supuse la intemperii
* Ofera o curatare si renovare exceptionala
* Reda luciul si culoarea
* Ideal pentru usi de garaj, geamuri si usi

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de utilizare : 10-20°C
* Greutate specifica : 1 KG/L
* A nu se utiliza sub razele soarelui sau la temperatura ridicata
* Pentru uz profesional
* A se feri de inghet si temperatura ridicata
* PH : 7
* Nu dauneaza sticlei sau fugurilor de sigilare

**UTILIZARE**

* Testati produsul inaintea utilizarii
* Indepartati praful si mizeria persistenta
* Agitati bine inaintea utilizarii
* Aplicati produsul pe laveta degresanta Duthoo, apoi pe suprafata
* Indepartati resturile de produs cu o laveta curata/burete « minune »
* Clatiti cu apa
* Daca este necesar, repetati operatiunea

**AMBALARE**

* 500 ML
* 5 L