**MATERIALE DE INTRETINERE**

**CREMA CURATARE ALUMINIU**

**Cod art : 014ATAL05 – Continut: flacon de 500 ml**

**Cod art : 014ATAL50 – Continut: canistra de 5 litri**

**FISA TEHNICA**

**CURATA ALUMINIUL**

* Crema bej laptoasa pentru curatarea aluminiului vopsit cu pulbere sau anodizat si a otelului,

in fabrica sau pe santierele de constructii

* Indeparteaza mizeria persistenta, amprentele si diverse reziduuri de pe metale vopsite cu pulbere
* Usor de utilizat
* Destinat utilizarii in interior si exterior

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de aplicare : 10-20°C
* Greutate specifica : 1KG/L
* Nu utilizati sub razele soarelui sau la temperatura ridicata
* Pentru uz profesional
* A se feri de inghet si temperatura ridicata
* PH : neutru ( 7 )
* Fara ingrediente corozive

**UTILIZARE**

* Testati produsul in prealabil
* Indepartati mai intai praful si mizeria persistenta
* Agitati bine inaintea utilizarii
* Se utilizeaza in stare pura. Frecati pe/cu o laveta pentru degresat Duthoo
* Indepartati resturile produsului cu o laveta curata
* Polisati cu o carpa curata

**AMBALARE**

* 500 ML
* 5 L