**MATERIALE DE CURATARE**

**PROTECTOR STRUCTURA ALUMINIU**

**Cod art : 048SPRPRST – Continut : tub spray 400 ml**

**FISA TEHNICA**

**CURATA - PROTEJEAZA**

* Confera un efect de umiditate si indeparteaza praful, grasimea si amprentele
* Pentru intretinerea suprafetelor texturate
* Poate fi utilizat cu toate vopselele si straturile cu vopsea pulbere
* Intretine si protejeaza suprafata printr-o singura procedura
* Protejeaza impotriva prafului
* Se utilizeaza in forma pura. Potrivit si pentru preventie
* Ideal pentru usi de garaj, geamuri si usi

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Tub spray cu lichid incolor
* Temperatura de aplicare : intre 10 si 30°C
* Pentru uz profesional
* PH : 7
* Protejeaza impotriva inghetului si a razelor solare

**UTILIZARE**

* Agitati bine tubul inainte de utilizare
* NU APLICATI DIRECT PE SUPRAFATA CARE TREBUIE TRATATA
* Aplicati intotdeauna mai inainte pe laveta Duthoo Degreasing Cloth
* Frecati cat este necesar

**AMBALARE**

TUB SPRAY 400 ML