**MATERIALE DE CURATARE**

**PROTEC ALU**

**Cod art : 017PRLAK05 – Continut : flacon 500 ml**

**FISA TEHNICA**

**PROTEJEAZA**

* Intretine si protejeaza vopsele noi si restaurate, cat si cele lacuite cu pulbere.

Utilizabil pe toate metalele si imasele plastice.

* Protejeaza impotriva murdariei cauzate de ploaie, trafic, raze UV, atmosfera, etc
* Impiedica aderenta CO₂, sarii, muschiului, petelor
* Se utilizeaza in forma pura

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de aplicare : 10-30°C
* Greutate specifica : 1 KG/ L
* Nu utilizati sub razele soarelui sau la temperatura ridicata
* Pentru uz profesional
* Feriti de inghet sau temperatura ridicata
* PH : 7
* Antistatic
* Nu afecteaza sticla sau fugurile de sigilare

**UTILIZARE**

* Testati produsul inaintea utilizarii
* Indepartati praful si murdaria
* Agitati bine inaintea utilizarii
* Aplicati produsul pe laveta degresanta Duthoo, apoi pe suprafata
* Continuati sa frecati pana dispare orice urma a produsului

**AMBALARE**

* 500 ML
* 5 L