**MATERIALE DE INTRETINERE**

**RENO-ALU**

**Cod art: 016RELAK05 – CONTINUT: sticla de 500 ml**

**Cod art: 016RELAK50 – CONTINUT: canistra de 5 litri**

**FISA TEHNICA**

**CURATA - REINNOIESTE LACUIREA-PULBERE INVECHITA**

* Curate si reinnoieste straturile de vopsea umeda si pulbere invechite
* Asigura o curatare si reinnoire excelenta
* Confera luciu si culoare
* Ideal pentru usi de araj, geamuri si usi

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de aplicare : 10-20°C
* Greutate specifica :1 KG/L
* Nu utilizati sub razele soarelui sau la temperatura ridicata
* Pentru uz profesional
* Rezistent la inghet si temperatura ridicata
* PH : 7
* Antistatic
* Nu dauneaza sticlei sau fugurilor de sigilare

**UTILIZARE**

* Testati produsul inaintea utilizarii
* Indepartati praful si mizeria persistenta
* Agitati bine inaintea utilizarii
* Aplicati Reno-Alu pe o laveta de degresare Duthoo si ungeti prin frecare
* Frecati in continuare pana dispare orice urma a produsului si stergeti cu o laveta curata
* In cazul invechirilor foarte pronuntate mai intai slefuiti suprafata
* Repetati operatia, daca este necesar

**AMBALARE**

* 500 ML
* 5 L