**MATERIALE DE INTRETINERE**

**RENO-PVC**

**Cod art: 0110REPV05 – CONTINUT: sticla de 500 ml**

**Cod art: 0110REPV5L – CONTINUT: canistra de 5 litri**

**FISA TEHNICA**

**CURATA - REINNOIESTE SUPRAFETELE DIN PVC**

* Curata si reinnoieste suprafetele din PVC, ABS si poliester
* Indeparteaza murdaria, curata petele si reda culoarea initiala
* Ideal pentru usi de garaj, ferestre si usi

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Temperatura de aplicare : 10-20°C
* Greutate specifica :1 KG/L
* Nu utilizati sub razele soarelui sau la temperatura ridicata
* Pentru uz profesional
* A se proteja de inghet si temperatura ridicata
* PH : 7
* Antistatic
* Nu dauneaza sticlei sau fugurilor de sigilare

**UTILIZARE**

* Testati produsul inaintea utilizarii
* Indepartati praful si mizeria persistenta
* Agitati bine inaintea utilizarii
* Aplicati Reno-PVC pe o laveta de degresare Duthoo si ungeti prin frecare
* Frecati in continuare pana dispare orice urma a produsului si stergeti cu o laveta curata
* Polisati
* Repetati operatia, daca este necesar

**AMBALARE**

* 500 ML
* 5 L