**Gravator laser STAMPILE** BCL-M  **305**

  
**Pret cu TVA: 1 700 Euro**

|  |  |
| --- | --- |
| *Suprafata gravare* | *200 \* 280 mm* |
| *Viteza de gravare* | *0 - 1000 mm* / secunda |
| *Adancime gravare* | *1,2 -2 mm* |
| *Grosime taiere material* | *Acest model nu face routare este doar gravator* |
| *Rezolutie caracter* | *Engleza 1 \* 1 mm* |
| *Ghidaj pe sina* | *Sina din otel turnat* |
| *Transmisie pe axe* | *Curele dintate* |
| *Putere laser* | *40 w* |
| *Interfata conectare PC* | *Paralel* |
| *Formate media suportate* | *EPS,PLT,BMP,LAS,DSF si altele* |
| *Tip motor* | *Stepper* |
| *Racire tub laser.* | *Racire permaneta cu apa* |
| *Sistem de vacum* | *Automat formeaza vacum pentru eliminare gaze* |
| *Alimentare* | *AC220V priza cu impamantare obligatorie* |
| *Consum energie* | *Maxim 1200 w* |
|  |  |