**Gravator laser STAMPILE** BCL-M  **305**


**Pret cu TVA: 1 700 Euro**

|  |  |
| --- | --- |
| *Suprafata gravare*  | *200 \* 280 mm*  |
| *Viteza de gravare*  | *0 - 1000 mm* / secunda  |
| *Adancime gravare*  | *1,2 -2 mm* |
| *Grosime taiere material*  | *Acest model nu face routare este doar gravator*  |
| *Rezolutie caracter*  | *Engleza 1 \* 1 mm*  |
| *Ghidaj pe sina*  | *Sina din otel turnat*  |
| *Transmisie pe axe*  | *Curele dintate*  |
| *Putere laser*  | *40 w*  |
| *Interfata conectare PC*  | *Paralel*  |
| *Formate media suportate*  | *EPS,PLT,BMP,LAS,DSF si altele*  |
| *Tip motor*  | *Stepper*  |
| *Racire tub laser.*  | *Racire permaneta cu apa*  |
| *Sistem de vacum*  | *Automat formeaza vacum pentru eliminare gaze*  |
| *Alimentare*  | *AC220V priza cu impamantare obligatorie*  |
| *Consum energie*  | *Maxim 1200 w*  |
|  |  |