Frecventa de operare:87,5- 108 MHZ (206 frecvente FM)  
Suporta card SD/MMC/ USB pendrive(memory stic)  
Afiseaza numele melodiei precum si numarul acesteia,  
Interfata USB 2.0 cu viteza mare de transfer  
Redare mp3-uri direct de pe flashul de memorie conectat prin interfata USB sau card SD/MMC  
5 taste functinale: play/pause, anterioara, urmatoarea, frecventa + si frecventa -  
Telecomanda