Vacuumblaster SB 750

**Sablare abrazivă portabilă fără praf pentru un mediu mai curat și mai sănătos.**



Nederman aspiration Blaster 750 nu este o unitate de sablare tradițională. Acesta vă oferă un mediu de lucru mai curat și mai sănătos. Sablarea este o modalitate foarte eficientă de îndepărtare a ruginii, vopselei vechi, scalei de sudură și poate înlocui adesea măcinarea mecanică sau chimică. Sablarea abrazivă vă oferă o suprafață perfect curată, oferind o aderență remarcabilă pentru următorul tratament de suprafață. Aspirator Blaster 750 are o accesibilitate superioară, indiferent de forma suprafeței, iar duzele accesorii diferite mențin procesul de sablare închis și fără praf.

**•Ușor de utilizat**

**•Costuri mai mici**

**•Un mediu de lucru mai sănătos**

**• Portable**

**•Sablare fără praf**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea produsului**  | Vacuumblaster SB 750 |
| **Eficiența filtrului (%)**  | 99 |
| **Consum de aer comprimat**  | 500 l/min  |
| **Instalare**  | De interior  |
| **Material** | Carcasă metalică  |
| **Metoda de curățare a filtrului**  | Filtru cu un singur sens  |
| **Lungime furtun (m)**  | 2 |
| **Frecvență (Hz)**  | 50 |
| **Nu de faze**  | 1 |
| **Tip de filtru**  | Cartuș  |
| **Numărul de elemente de filtrare**  | 1 |
| **Material filtru**  | Celuloză  |
| **Greutate (kg)**  | 14 |
| **Putere (kW)**  | 1 |



**Echipament mobil de sablare Vacuumblaster SB 750 - Nederman** format din

* Instalatie de sablare mobila SB 750
* Duza sablare SB 750 colt exterior
* Duza sablare SB 750 colt interior
* Duza sablare SB 750 conica
* Duza sablare SB 750 muchii

Pret total = 1.128 EUR + TVA

Acest conținut este protejat de legea drepturilor de autor, furnizat doar pentru uz informativ și poate fi modificat fără notificare. © Nederman Holding AB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| www.nederman.com  | 1 | 12-02-2019 |

Vacuumblaster SB 750

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriere**  | **Tensiune de alimentare (V)**  | **Fișă electrică**  | **Notă**  | **Model**  |  |
| SB 750 | 230 | Euro (CEE 7/2 P+E) | Presiune maximă pentru alimentarea cu aer, 8 bari  | 70750070\* |  |
| SB 750 | 230 | UK  | Presiune maximă pentru alimentarea cu aer, 8 bari,  | 70750073\*\* |  |
| 50/60 Hz  |  |
| SB 750 | 120 | SUA  | Presiune maximă pentru alimentarea cu aer, 8 bari  | 70750170\* |  |

*\*Presiune maximă pentru alimentarea cu aer, 8 bari*

*\*\*Presiune maximă pentru alimentarea cu aer, 8 bar, 50/60 Hz*

Acest conținut este protejat de legea drepturilor de autor, furnizat doar pentru uz informativ și poate fi modificat fără notificare. © Nederman Holding AB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| www.nederman.com  | 2 | 12-02-2019 |

Vacuumblaster SB 750

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Accesoriu**  | **Cod piesă**  |
|  |  |  |
|  | Punctul duzei de aspirație SB 750  | 70579960 |
|  |  |  |
|  | Cap de aspirare int. Colț SB 750  | 70579961 |
|  |  |  |
|  | Duză de aspirație colț exterior SB 750  | 70579962 |
|  |  |  |
|  | Marginea duzei de aspirație SB 750  | 70579963 |
|  |  |  |
|  | Perie rotundă pentru SB 750  | 70101401 |
|  |  |  |
|  | Perie rotundă compl. SB 750  | 70101402 |
|  |  |  |
|  | Pistol de sablare pentru SB 750  | 70795000 |
|  |  |  |
|  | Grâne din aluminiu, 10 litri  | 70311006 |
|  |  |  |
|  | Bila de cristal 0,2-0,4, 5 litri  | 70311009 |
|  |  |  |



Acest conținut este protejat de legea drepturilor de autor, furnizat doar pentru uz informativ și poate fi modificat fără notificare. © Nederman Holding AB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| www.nederman.com  | 3 | 12-02-2019 |