Promotie

*2012-03-14*

 Usi de garaj sectionale cu actionare din telecomanda la preturi incredibile.

Pachetele promoționale:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **latime x inaltime** | **pret alb/maro** | **pret imitatie lemn** | **pret vopsire RAL** |
| 2500 x 2000 | 747 | 831 | 819 |
| 2500 x 2125 | 756 | 846 | 833 |
| 2500 x 2250 | 766 | 860 | 847 |
| 2700 x 2000 | 772 | 863 | 850 |
| 2700 x 2125 | 782 | 879 | 866 |
| 2700 x 2250 | 793 | 895 | 881 |
| 3000 x 2000 | 795 | 896 | 882 |
| 3000 x 2125 | 807 | 914 | 899 |
| 3000 x 2250 | 819 | 932 | 917 |

**PACHETUL INCLUDE**

* USA DE GARAJ sectionala BENEFIT (cu panouri de 40mm umplute cu spuma poliuretanica)
* model panouri -LINII
* culoare ALB(RAL 9016); MARO(RAL 8017)
* imitatii lemn: stejar auriu, nuc, mahon, stejar inchis(wenge)
* culori RAL - orice culoare din paletarul RAL
* motor NICE Spin
* 2 telecomen
* **GARANTIE: 5 ANI pentru usa, 2 ANI pentru motor**

**CONDITII FINANCIARE SI DE LIVRARE**

* plata se face in RON la cursul de schimb al BCR din ziua facturari
* plata se face in avans
* livrarea se face in termen de maxim 3 saptamani de la confirmarea comenzii
* CANTITATE LIMITATA LA 200 de bucati

**CONDITII TEHNICE**

* inaltime minima interioara de buiandrug 120mm
* latime interioara stalpi laterali 100mm stanga/ 100mm dreapta

Ușile de garaj sectionale oferă o izolare optimă pe timpul iernii. Panourilor groase de 40mm, garniturile elastice și rezistente la schimbările de climă, fac din ușile sectionale o barieră eficientă în calea vântului, ploii și a zăpezii. Chederele laterale au fost dublate pentru o izolare termică superioară. Datorită experienței unor ierni geroase, ușile de garaj sectionale sunt construite numai cu panouri care pot izola eficient locuința dumneavoastră.

Contact

**Toneli Construct SRL**
Str. Zorelelor, nr. 2A, sector 6, București
**Telefon:**             0744 533 546
**E-mail:** *office@doorssistemcomplect.ro*
**Website:**[*www.doorssistemcomplect.ro*](http://www.doorssistemcomplect.ro/)